**Riskbedömd kontrollplan enligt Plan- och bygglag (2010:900) 10 kap 6 §.  
Gällande lagstiftning är EKS12 och BBR29.**

Projektbeskrivning: Komplementbyggnad/ tillbyggnad

Byggherre:

Fastighetsbeteckning:

Adress:

Datum för upprättande av kontrollplan:

Namn på kontaktperson:

Telefon/ mejl till kontaktperson:

Byggherrens organisation: Gör du som byggherre jobbet själv eller lämnar du över det till entreprenad?

Anmälningar till byggnadsnämnden: Ansökan om slutbesked

Kontrollansvarig: Krävs inte

Arbetsplatsbesök: Krävs inte

**Inventering av byggavfall/ farligt avfall**

Klicka på länken för information kring vad som gäller vid avfallshantering [Materialinventering och sortering av bygg- och rivningsavfall (naturvardsverket.se)](https://www.naturvardsverket.se/vagledning-och-stod/avfall/bygg--och-rivningsavfall/materialinventering-och-sortering/)

Återbruk:

Återvinning:

Deponi:

Energiutvinning/förbränning:

Övrig hantering av byggavfall:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Inför startbeskedet** | | | | | | | **Inför slutbeskedet** | | |
| **Vad ska kontrolleras?** | **Hur ska kontrollen göras?** | **Mot vad ska kontrollen göras?** | **Vem ska göra kontrollen?** | **Krav**: | **Hur ska kontrollen dokumenteras?** | **När ska kontrollen ske?** | **Utförs/utförd av**: | **Kontroll utförd (tidpunkt)**: | **Signatur:** |
| Schaktbottenbesiktning | Kontrollera fall | K-ritning | Byggherren | BBR 6:5322 | Signering | Innan rören täcks med makadam |  |  |  |
| Grundsula armering | Kontrollera dimensionering och antal järn | K-ritning | Byggherren | EKS12 | Fotodokumentation | Innan gjutning |  |  |  |
| Infästning av  limträbalk/pelare | Rätt infästning | K-ritning | Byggherren | EKS12 | Fotodokumentation | När pelare och limträbalk är fästa |  |  |  |
| Takstol | Infästning av takstol är rätt | K-ritning | Byggherren | EKS12 | Fotodokumentation | När takstolar är monterade |  |  |  |
| Skjutpartier av glas | Kontrollera att det är säkerhetsglas | Produktbeskrivning | Byggherren | BBR 8:353 | Signatur | Vid leverans |  |  |  |
| Ventilation | Kontrollera luftflöde och att ventiler är installerade | Ventilationsritning | Byggherren | BBR 6:2521 | Signatur | Innan slutsamråd |  |  |  |
| Brandvarnare | Visuellt | Brandskyddsbeskrivning | Byggherren | BBR 5:2513 | Signatur | Innan slutsamråd |  |  |  |
| Elsäkerhet | Mätning | Elsäkerhetsverkets föreskrifter | Byggherren | BBR 8:8 | Signatur | Efter montage |  |  |  |
| Att nivåskillnad mellan  bostadshuset och  tillbyggnaden inte ökar | Mätning | Befintlig dörröppning och grundläggning | Byggherren | BBR 3:5111 | Signatur | Vid grundläggning och fastställande av FG+ |  |  |  |

Anpassa kontrollplanen till ditt byggprojekt genom att lägga till eller ta bort kontrollpunkter vid behov.

**Dokumentation inför slutbesked: Exempelvis ett elsäkerhetsintyg/ isolationsintyg.**

**Härmed intygas att samtliga kontroller enligt kontrollplanen har utförts och signerats.**

Ort/ datum:

Signatur byggherre:

Namnförtydligande byggherre: