**Riskbedömd kontrollplan enligt Plan- och bygglag (2010:900) 10 kap 6 §.  
Gällande lagstiftning är EKS12 och BBR29.**

Projektbeskrivning: Fasadändring

Byggherre:

Fastighetsbeteckning:

Adress:

Datum för upprättande av kontrollplan:

Namn på kontaktperson:

Telefon/ mejl till kontaktperson:

Byggherrens organisation: Gör du som byggherre jobbet själv eller lämnar du över det till entreprenad?

Anmälningar till byggnadsnämnden: Ansökan om slutbesked

Kontrollansvarig: Krävs inte

Arbetsplatsbesök: Krävs inte

**Inventering av byggavfall/ farligt avfall**

Klicka på länken för information kring vad som gäller vid avfallshantering [Materialinventering och sortering av bygg- och rivningsavfall (naturvardsverket.se)](https://www.naturvardsverket.se/vagledning-och-stod/avfall/bygg--och-rivningsavfall/materialinventering-och-sortering/)

Återbruk:

Återvinning:

Deponi:

Energiutvinning/förbränning:

Övrig hantering av byggavfall:

Anpassa kontrollplanen till ditt byggprojekt genom att lägga till eller ta bort kontrollpunkter vid behov.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Inför startbeskedet** | | | | | | | **Inför slutbeskedet** | | |
| **Vad ska kontrolleras?** | **Hur ska kontrollen göras?** | **Mot vad ska kontrollen göras?** | **Vem ska göra kontrollen?** | **Krav**: | **Hur ska kontrollen dokumenteras?** | **När ska kontrollen ske?** | **Utförs/utförd av**: | **Kontroll utförd (tidpunkt)**: | **Signatur:** |
| Kontrollera utrymning via fönster | Mätning | Fasadritning | Byggherren | BBR 5:323 | Signatur | Innan montering av fönster |  |  |  |
| Kontrollera fuktsäkert montage | Visuellt | Monteringsanvisning | Byggherren | BBR 6:5324 | Signatur | Löpande |  |  |  |
| Kontrollera att det finns spärranordning på plan 2 | Visuellt | BBR 8:231 | Byggherren | BBR 8:231 | Signatur | Innan ansökan om slutbesked |  |  |  |
| Kontrollera räcke och ledstängers utformning | Visuellt och mätning | Elevationsritning | Byggherren | BBR 8:2321, 8:2322 | Signatur | Innan montering |  |  |  |
| Kontrollera säkerhet för arbete på tak | Visuellt | BBR 8:241 | Byggherren | BBR 8:241 | Signatur | Efter montering |  |  |  |
| Kontrollera att lågt sittande fönster är av säkerhetsglas. | Visuellt | Produktbeskrivning | Byggherren | BBR 8:35 | Signatur | Innan montering |  |  |  |
| Ändringar i klimatskalet U-värde | Visuellt | Leveranskvitto /produktblad | Byggherren | BBR 9:92 | Signatur | Innan montering |  |  |  |

**Dokumentation inför slutbesked: Exempelvis ett elsäkerhetsintyg eller ett intyg att ett glas i ett lågt sittande fönster är av säkerhetsglas eller laminerat.**

**Härmed intygas att samtliga kontroller enligt kontrollplanen har utförts och signerats.**

Ort/ datum:

Signatur byggherre:

Namnförtydligande byggherre: