**Riskbedömd kontrollplan enligt Plan- och bygglag (2010:900) 10 kap 6 §.
Gällande lagstiftning är EKS12 och BBR29.**

Projektbeskrivning: Skylt

Byggherre:

Fastighetsbeteckning:

Adress:

Datum för upprättande av kontrollplan:

Namn på kontaktperson:

Telefon/ mejl till kontaktperson:

Byggherrens organisation: Gör du som byggherre jobbet själv eller lämnar du över det till entreprenad?

Anmälningar till byggnadsnämnden: Ansökan om slutbesked

Kontrollansvarig: Krävs inte

Arbetsplatsbesök: Krävs inte

**Inventering av byggavfall/ farligt avfall**

Klicka på länken för information kring vad som gäller vid avfallshantering [Materialinventering och sortering av bygg- och rivningsavfall (naturvardsverket.se)](https://www.naturvardsverket.se/vagledning-och-stod/avfall/bygg--och-rivningsavfall/materialinventering-och-sortering/)

Återbruk:

Återvinning:

Deponi:

Energiutvinning/förbränning:

Övrig hantering av byggavfall:

Anpassa kontrollplanen till ditt byggprojekt genom att lägga till eller ta bort kontrollpunkter vid behov.

|  |  |
| --- | --- |
| **Inför startbeskedet** | **Inför slutbeskedet** |
| **Vad ska kontrolleras?**  | **Hur ska kontrollen göras?**  | **Mot vad ska kontrollen göras?**  | **Vem ska göra kontrollen?**  | **Krav**:  | **Hur ska kontrollen dokumenteras?** | **När ska kontrollen ske?**  | **Utförs/utförd av**:  | **Kontroll utförd (tidpunkt)**: | **Signatur:**  |
| Varsamhet vid montering och kabeldragning, så att dessa syns så lite som möjligt. Tidstypiska detaljer på fasad har sparats. | Titta på plats | Mot fasadritningar och illustrativa bilder från beslutat bygglov. | Byggherren | Varsamhetskravet och förvanskningsförbudet enligt 14 och 17 §§ 8 kap PBL | Signering/ foto | Löpande |  |  |  |
| Skyltens infästning mot byggnad utförs med hänsyn till de laster som förväntas påverka den (det kan exempelvis handla om egentyngd, snö eller vindlaster. | Provdragning (av ex. bultar och skruv) | Leverantörens anvisningar samt 6 § EKS 12 | Byggherre | EKS12 | Signering | Efter montering av skylt. |  |  |  |
| Skyltens ljusstyrka går att justera så att olägenheter orsakade av ljus kan åtgärdas i efterhand. | Justering av ljus | Produktbeskrivning | Byggherre | BBR 6:1 Hygien, hälsa och miljö | Signering | Efter montering av skylt. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Dokumentation inför slutbesked: Exempelvis ett dimensioneringsintyg för de laster som kan påverka skylten.**

**Härmed intygas att samtliga kontroller enligt kontrollplanen har utförts och signerats.**

Ort/ datum:

Signatur byggherre:

Namnförtydligande byggherre: